**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

31.07.2024 с. Донское № 702-п

О внесении изменений в пункт 2.7.14 местных нормативов градостроительного проектирования Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 13.10.2021 № 904-п

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 10 октября 2022 года «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края в новой редакции», администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в пункт 2.7.14 местных нормативов градостроительного проектирования Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 13.10.2021 № 904-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Труновского муниципального округа Ставропольского края», изложив его в следующей редакции:

«2.7.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, приведены в таблице 23.

Таблица 23 Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности для объектов нормирования в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областинормирова-ния | Показатель(название) | Переченьобъектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| единица измерения | значение | единица измерения |  значение  |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты для хранениялегковых автомоби-лейпостоян-ного населения, расположенные вблизи от мест проживания | Обеспечен-ность объектами для хранениялегковых автомобилейпостоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания | Гаражи,стоянки | Количествомашиномест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома | 1,5 для жилых домов бизнес-класса | Пешеход-ная доступ-ность, м | В зонах жилой застройки800 |
| 0,75 дляжилых домов эконом-класса /муниципального фонда | В районах реконструкции 1500 |
| Объекты парковки легковых автомоби-лей при поездках по различным целям | Обеспечен-ность объектами парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям | Парковки; парковоч-ные места улично-дорожнойсети, перехваты-вающие и гостевые парковки | Дифференци-рованный показатель в зависимосмо-ти от типа застройки | Дифференци-рованный показатель в зависимости от типа застройки, но не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей | Пешеход-ная доступ-ность, м | Дифференцирован-ный показа-тель в зависимости от типа застройки |
| Объекты парковки легковых автомоби-лей при поездках по различным целям | Обеспечен-ность индивидуальными автостоян-ками длямаломобиль-ных групп населения на участке около или внутри зданий учрежденийобслужива-ния | Парковки; парковоч-ные места улично-дорожнойсети, перехва-тывающие и гостевые парковки | Специализи-рованных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест) | Дифференцированный показатель в зависимости вместимости автостоянки и застройки | Пешеход-ная доступ-ность, м | Дифференцирован-ный показа-тель в зависимости от типа застройки |
| Объекты для хранениялегковых автомоби-лейпостоян-ного населения, расположенные вблизи от мест прожива-ния | Обеспеченность объектами для хранения легковых автомобилейпостоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания | Гаражи, стоянки | Количествомашиномест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома | 1,5 для жилых домов бизнес-класса | Пешеход-ная доступность, м | В зонах жилой застройки800 |
| 0,75 дляжилых домов эконом-класса/муниципального фонда | В районах рекон-струкции1000 |
| Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям | Обеспечен-ность объектами парковки легковых автомобилей при поездках по различнымцелям | Парковки; парковоч-ные места улично-дорожнойсети, перехваты-вающие и гостевые парковки | Дифференцированныйпоказатель в зависимости от типа застройки | Дифференцированный показатель в зависимости от типа застройки но не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковыхавтомобилей | Пешеход-ная доступ-ность, м | Дифференцирован-ный показа-тель в зависимости от типа застройки |
| Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям | Обеспечен-ность индивидуальными автостоянками для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслужива-ния | Парковки; парковоч-ные места улично-дорожнойсети, перехваты-вающие и гостевые парковки | Специализированныхмест для автотран-спорта инвалидов на кресле-коляске из расчета,% (мест) | Дифференцированный показатель в зависимости от вместимости автостоянки и застройки | Пешеход-ная доступность, м | Дифференцирован-ный показа-тель в зависимости от типа застройки |

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Чернышова А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Труновского муниципального округа

Ставропольского края Н.И. Аникеева